<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
<text>!RESET</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL2</text>
<text>XTAL1</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>AVCC</text>
<text>PD0
(RXD)</text>
<text>PD1
(TXD)</text>
<text>PC7
(TOSC2)</text>
<text>PB0
(XCK/T0)</text>
<text>PB1
(T1)</text>
<text>PB2
(INT2/AIN0)</text>
<text>PB3
(OC0/AIN1)</text>
<text>PB4
(!SS)</text>
<text>PB5
(MOSI)</text>
<text>PB6
(MISO)</text>
<text>PB7
(SCK)</text>
<text>PD2
(INT0)</text>
<text>PD3
(INT1)</text>
<text>PD4
(OC1B)</text>
<text>PD5
(OC1A)</text>
<text>PD6
(ICP1)</text>
<text>PC6
(TOSC1)</text>
<text>PC5
(TDI)</text>
<text>PC4
(TDO)</text>
<text>PC3
(TMS)</text>
<text>PC2
(TCK)</text>
<text>PC1
(SDA)</text>
<text>PC0
(SCL)</text>
<text>PD7
(OC2)</text>
<text>PA0
(ADC0)</text>
<text>PA1
(ADC1)</text>
<text>PA2
(ADC2)</text>
<text>PA3
(ADC3)</text>
<text>PA4
(ADC4)</text>
<text>PA5
(ADC5)</text>
<text>PA6
(ADC6)</text>
<text>PA7
(ADC7)</text>
<text>ATMega32-16P</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
<element name="E$2" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
<element name="E$3" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
<element name="E$4" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
<element name="E$5" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
<element name="E$6" library="atmel" package="DIL40" value=""/>
</elements>
<signals>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
