<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.5" y1="0" x2="17.5" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.5" y1="19" x2="0" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>&gt;DRAWING_NAME</text>
<text>&gt;LAST_DATE_TIME</text>
<text>17,5</text>
<text>mal</text>
<text>19</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>hier kommen die Daten vom DSP REIN !!!! </text>
<text>hier kommen die Daten raus!!!! zum RX vom DSP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BLSMD">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
<package name="BAT60A">
</package>
<package name="0603W">
</package>
<package name="CP2102">
</package>
</packages>
</library>
<library name="BL">
<packages>
<package name="USB_BWM_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Stiftleisten">
<packages>
<package name="1X04_2MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C12" library="BLSMD" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="BLSMD" package="0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="BLSMD" package="0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="BLSMD" package="0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="BLSMD" package="CP2102" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="BLSMD" package="BAT60A" value="BAT60A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DD1" library="BLSMD" package="SOT-23" value="BAT64_6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="BLSMD" package="0603W" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="BLSMD" package="0603W" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BU2" library="BL" package="USB_BWM_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="Stiftleisten" package="1X04_2MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="Stiftleisten" package="1X04_2MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="DD1" pad="3"/>
<contactref element="BU2" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="DD1" pad="1"/>
<contactref element="BU2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="DD1" pad="2"/>
<contactref element="BU2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="BU2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC2" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
